diff --git a/drivers/gpu/drm/adi_axi_hdmi/axi_hdmi_crtc.c b/drivers/gpu/drm/adi_axi_hdmi/axi_hdmi_crtc.c
index f24669f623d6..70c5769019fa 100644
--- a/drivers/gpu/drm/adi_axi_hdmi/axi_hdmi_crtc.c
+++ b/drivers/gpu/drm/adi_axi_hdmi/axi_hdmi_crtc.c
@@ -54,7 +54,7 @@ static struct dma_async_tx_descriptor *axi_hdmi_vdma_prep_interleaved_desc(
 		memset(&vdma_config, 0, sizeof(vdma_config));
 		vdma_config.park = 1;
 		vdma_config.coalesc = 0xff;
-		xilinx_vdma_channel_set_config(axi_hdmi_crtc->dma, &vdma_config);
+		// xilinx_vdma_channel_set_config(axi_hdmi_crtc->dma, &vdma_config);
 	}
 #endif
 
