[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
technexion,imx7d-pico-pi)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mmcblk2" "0xc0000" "0x2000" "0x2000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
