# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

. /lib/functions/uci-defaults.sh

board_config_update

case "$(board_name)" in
sercomm,h500-s-lowi |\
sercomm,h500-s-vfes)
	ucidef_add_gpio_switch "qtn_power" "Quantenna Module Power" "480" "1"
	;;
esac

board_config_flush

exit 0
