From 307d2969597246720e7fdfad2a28a2561fb0b951 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Crispin <blogic@openwrt.org>
Date: Thu, 5 Apr 2012 21:51:05 +0200
Subject: [PATCH 66/70] MIPS: lantiq: fixes bad PMU_USB0(0) define

---
 arch/mips/lantiq/xway/sysctrl.c |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

--- a/arch/mips/lantiq/xway/sysctrl.c
+++ b/arch/mips/lantiq/xway/sysctrl.c
@@ -40,7 +40,7 @@
 #define PMU_USB0_P	BIT(0)
 #define PMU_PCI		BIT(4)
 #define PMU_DMA		BIT(5)
-#define PMU_USB0	BIT(5)
+#define PMU_USB0	BIT(6)
 #define PMU_EPHY	BIT(7)	/* ase */
 #define PMU_SPI		BIT(8)
 #define PMU_DFE		BIT(9)
