--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1049,6 +1049,44 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_CPVA502plus = {
+	.name				= "CPVA502+",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "CPVA502+:green:phone",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "CPVA502+:green:link",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "CPVA502+:green:feth1", /* FIXME:does gpio4 enable eth1 phy? */
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+};
+
 #endif
 
 /*
@@ -2007,6 +2045,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_V2110,
 	&board_ct536_ct5621,
 	&board_96348A_122,
+	&board_CPVA502plus,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
