--- a/drivers/spi/Kconfig
+++ b/drivers/spi/Kconfig
@@ -288,6 +288,12 @@ config SPI_PXA2XX
 config SPI_PXA2XX_PCI
 	def_bool SPI_PXA2XX && X86_32 && PCI
 
+config SPI_RB4XX
+	tristate "Mikrotik RB4XX SPI master"
+	depends on SPI_MASTER && ATH79_MACH_RB4XX
+	help
+	  SPI controller driver for the Mikrotik RB4xx series boards.
+
 config SPI_S3C24XX
 	tristate "Samsung S3C24XX series SPI"
 	depends on ARCH_S3C2410 && EXPERIMENTAL
--- a/drivers/spi/Makefile
+++ b/drivers/spi/Makefile
@@ -45,6 +45,7 @@ obj-$(CONFIG_SPI_PL022)			+= spi-pl022.o
 obj-$(CONFIG_SPI_PPC4xx)		+= spi-ppc4xx.o
 obj-$(CONFIG_SPI_PXA2XX)		+= spi-pxa2xx.o
 obj-$(CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI)		+= spi-pxa2xx-pci.o
+obj-$(CONFIG_SPI_RB4XX)			+= spi-rb4xx.o
 obj-$(CONFIG_SPI_S3C24XX)		+= spi-s3c24xx-hw.o
 spi-s3c24xx-hw-y			:= spi-s3c24xx.o
 spi-s3c24xx-hw-$(CONFIG_SPI_S3C24XX_FIQ) += spi-s3c24xx-fiq.o
