--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -724,6 +724,76 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_96348sv = {
+	.name				= "MAGIC",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+	.enet1 = {
+		/* it has BP_ENET_EXTERNAL_PHY */
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_pccard			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+
+	.has_dsp			= 1,
+	.dsp = {
+		.gpio_rst		= 25,
+		.gpio_int		= 34,
+		.cs			= 2,
+		.ext_irq		= 2,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "MAGIC:green:voip",
+			.gpio		= 22,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "MAGIC:green:adsl",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "MAGIC:green:wifi",
+			.gpio		= 28,
+		},
+		{
+			.name		= "MAGIC:green:usb",
+			.gpio		= 35,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "MAGIC:green:hpna",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "MAGIC:green:power",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "MAGIC:green:stop",
+			.gpio		= 1,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+};
 #endif
 
 /*
@@ -1533,6 +1603,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_rta1025w_16,
 	&board_96348_D4PW,
 	&board_spw500v,
+	&board_96348sv,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
