--- a/hostapd/ctrl_iface.c
+++ b/hostapd/ctrl_iface.c
@@ -33,6 +33,7 @@
 #include "wps/wps.h"
 #include "config_file.h"
 #include "ctrl_iface.h"
+#include "config_file.h"
 
 
 struct wpa_ctrl_dst {
@@ -43,6 +44,7 @@ struct wpa_ctrl_dst {
 	int errors;
 };
 
+static char *reload_opts = NULL;
 
 static void hostapd_ctrl_iface_send(struct hostapd_data *hapd, int level,
 				    const char *buf, size_t len);
@@ -152,6 +154,66 @@ static int hostapd_ctrl_iface_new_sta(st
 	return 0;
 }
 
+static int hostapd_ctrl_iface_set_down(struct hostapd_data *hapd)
+{
+	if (hapd->driver->stop_ap)
+		hapd->driver->stop_ap(hapd->drv_priv);
+	return 0;
+}
+
+static char *get_option(char *opt, char *str)
+{
+	int len = strlen(str);
+
+	if (!strncmp(opt, str, len))
+		return opt + len;
+	else
+		return NULL;
+}
+
+static struct hostapd_config *hostapd_ctrl_iface_config_read(const char *fname)
+{
+	struct hostapd_config *conf;
+	char *opt, *val;
+
+	conf = hostapd_config_read(fname);
+	if (!conf)
+		return NULL;
+
+	for (opt = strtok(reload_opts, " ");
+	     opt;
+		 opt = strtok(NULL, " ")) {
+
+		if ((val = get_option(opt, "channel=")))
+			conf->channel = atoi(val);
+		else if ((val = get_option(opt, "ht_capab=")))
+			conf->ht_capab = atoi(val);
+		else if ((val = get_option(opt, "ht_capab_mask=")))
+			conf->ht_capab &= atoi(val);
+		else if ((val = get_option(opt, "sec_chan=")))
+			conf->secondary_channel = atoi(val);
+		else if ((val = get_option(opt, "hwmode=")))
+			conf->hw_mode = atoi(val);
+		else if ((val = get_option(opt, "ieee80211n=")))
+			conf->ieee80211n = atoi(val);
+		else
+			break;
+	}
+
+	return conf;
+}
+
+static int hostapd_ctrl_iface_reload(struct hostapd_data *hapd, char *txt)
+{
+	struct hostapd_iface *iface = hapd->iface;
+
+	iface->config_read_cb = hostapd_ctrl_iface_config_read;
+	reload_opts = txt;
+
+	hostapd_reload_config(iface);
+
+	iface->config_read_cb = hostapd_config_read;
+}
 
 #ifdef CONFIG_IEEE80211W
 #ifdef NEED_AP_MLME
@@ -710,6 +772,10 @@ static void hostapd_ctrl_iface_receive(i
 				reply_len += res;
 		}
 #endif /* CONFIG_NO_RADIUS */
+	} else if (os_strcmp(buf, "DOWN") == 0) {
+		hostapd_ctrl_iface_set_down(hapd);
+	} else if (os_strncmp(buf, "RELOAD ", 7) == 0) {
+		hostapd_ctrl_iface_reload(hapd, buf + 7);
 	} else if (os_strcmp(buf, "STA-FIRST") == 0) {
 		reply_len = hostapd_ctrl_iface_sta_first(hapd, reply,
 							 reply_size);
