--- a/drivers/video/omap/dispc.c
+++ b/drivers/video/omap/dispc.c
@@ -922,14 +922,14 @@ static int get_dss_clocks(void)
 		return PTR_ERR(dispc.dss_ick);
 	}
 
-	dispc.dss1_fck = clk_get(&dispc.fbdev->dssdev->dev, "fck");
+	dispc.dss1_fck = clk_get(&dispc.fbdev->dssdev->dev, "dss1_fck");
 	if (IS_ERR(dispc.dss1_fck)) {
 		dev_err(dispc.fbdev->dev, "can't get dss1_fck\n");
 		clk_put(dispc.dss_ick);
 		return PTR_ERR(dispc.dss1_fck);
 	}
 
-	dispc.dss_54m_fck = clk_get(&dispc.fbdev->dssdev->dev, "tv_clk");
+	dispc.dss_54m_fck = clk_get(&dispc.fbdev->dssdev->dev, "dss_54m_fck");
 	if (IS_ERR(dispc.dss_54m_fck)) {
 		dev_err(dispc.fbdev->dev, "can't get tv_fck\n");
 		clk_put(dispc.dss_ick);
--- a/drivers/video/omap/rfbi.c
+++ b/drivers/video/omap/rfbi.c
@@ -90,7 +90,7 @@ static int rfbi_get_clocks(void)
 		return PTR_ERR(rfbi.dss_ick);
 	}
 
-	rfbi.dss1_fck = clk_get(&rfbi.fbdev->dssdev->dev, "fck");
+	rfbi.dss1_fck = clk_get(&rfbi.fbdev->dssdev->dev, "dss1_fck");
 	if (IS_ERR(rfbi.dss1_fck)) {
 		dev_err(rfbi.fbdev->dev, "can't get dss1_fck\n");
 		clk_put(rfbi.dss_ick);
