--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -4221,6 +4221,75 @@ static struct board_info __initdata boar
 #endif
 
 /*
+ * known 63268/63269 boards
+ */
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+static struct board_info __initdata board_963269bhr = {
+	.name				= "963269BHR",
+	.expected_cpu_id		= 0x63268,
+
+	.has_uart0			= 1,
+
+	.has_pci			= 1,
+
+	.has_ehci0			= 1,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 1,
+				.name	= "port1",
+			},
+
+			[1] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 2,
+				.name	= "port2",
+			},
+
+			[2] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 3,
+				.name	= "port3",
+			},
+
+			[3] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 4,
+				.name	= "port4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "963629BHR:green:usb1",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "963629BHR:green:usb2",
+			.gpio		= 10,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 32,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+#endif
+
+/*
  * all boards
  */
 static const struct board_info __initconst *bcm963xx_boards[] = {
@@ -4303,6 +4372,9 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96368mvwg,
 	&board_96368mvngr,
 #endif
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+	&board_963269bhr,
+#endif
 };
 
 /*
