/ {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	compatible = "ralink,mtk7620a-soc";

	cpus {
		cpu@0 {
			compatible = "mips,mips24KEc";
		};
	};

	cpuintc: cpuintc@0 {
		#address-cells = <0>;
		#interrupt-cells = <1>;
		interrupt-controller;
		compatible = "mti,cpu-interrupt-controller";
	};

	palmbus@1E000000 {
		compatible = "palmbus";
		reg = <0x1E000000 0x100000>;
                ranges = <0x0 0x1E000000 0x0FFFFF>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		sysc@0 {
			compatible = "mtk,mt7621-sysc";
			reg = <0x0 0x100>;
		};

		wdt@100 {
			compatible = "mtk,mt7621-wdt";
			reg = <0x100 0x100>;
		};

		gpio@600 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			compatible = "mtk,mt7621-gpio";
			reg = <0x600 0x100>;

			gpio0: bank@0 {
				reg = <0>;
				compatible = "mtk,mt7621-gpio-bank";
				gpio-controller;
				#gpio-cells = <2>;
			};

			gpio1: bank@1 {
				reg = <1>;
				compatible = "mtk,mt7621-gpio-bank";
				gpio-controller;
				#gpio-cells = <2>;
			};

			gpio2: bank@2 {
				reg = <2>;
				compatible = "mtk,mt7621-gpio-bank";
				gpio-controller;
				#gpio-cells = <2>;
			};
		};

		memc@5000 {
			compatible = "mtk,mt7621-memc";
			reg = <0x300 0x100>;
		};

		uartlite@c00 {
			compatible = "ns16550a";
			reg = <0xc00 0x100>;

/*			interrupt-parent = <&gic>;
			interrupts = <26>;*/

			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
			no-loopback-test;
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			compatible = "ralink,mt7621-spi";
			reg = <0xb00 0x100>;

			resets = <&rstctrl 18>;
			reset-names = "spi";

			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

/*			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&spi_pins>;*/

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "en25q64";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "en25q64";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				m25p,chunked-io;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7a0000>;
				};

				partition@7f0000 {
					label = "test";
					reg = <0x7f0000 0x10000>;
				};
			};
		};
	};

	rstctrl: rstctrl {
		compatible = "ralink,rt2880-reset";
		#reset-cells = <1>;
	};

	sdhci@1E130000 {
		compatible = "ralink,mt7620a-sdhci";
		reg = <0x1E130000 4000>;

		interrupt-parent = <&gic>;
		interrupts = <20>;
	};

	xhci@1E1C0000 {
		compatible = "xhci-platform1";
		reg = <0x1E1C0000 4000>;

		interrupt-parent = <&gic>;
		interrupts = <22>;
	};

	gic: gic@1fbc0000 {
		#address-cells = <0>;
		#interrupt-cells = <1>;
		interrupt-controller;
		compatible = "ralink,mt7621-gic";
		reg = < 0x1fbc0000 0x80 /* gic */
			0x1fbf0000 0x8000 /* cpc */
			0x1fbf8000 0x8000 /* gpmc */
		>;
	};

	nand@1e003000 {
		compatible = "mtk,mt7621-nand";
		bank-width = <2>;
		reg = <0x1e003000 0x800
			0x1e003800 0x800>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x00000 0x80000>; /* 64 KB */
		};
		partition@80000 {
			label = "uboot_env";
			reg = <0x80000 0x80000>; /* 64 KB */
		};
		partition@100000 {
			label = "factory";
			reg = <0x100000 0x40000>;
		};
		partition@140000 {
			label = "rootfs";
			reg = <0x140000 0xec0000>;
		};
	};

	ethernet@1e100000 {
		compatible = "ralink,mt7621-eth";
		reg = <0x1e100000 10000>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		ralink,port-map = "llllw";
		
		interrupt-parent = <&gic>;
		interrupts = <3>;

/*		resets = <&rstctrl 21 &rstctrl 23>;
		reset-names = "fe", "esw";

		port@4 {
			compatible = "ralink,mt7620a-gsw-port", "ralink,eth-port";
			reg = <4>;

			status = "disabled";
		};

		port@5 {
			compatible = "ralink,mt7620a-gsw-port", "ralink,eth-port";
			reg = <5>;

			status = "disabled";
		};
*/
		mdio-bus {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			phy1f: ethernet-phy@1f {
				reg = <0x1f>;
				phy-mode = "rgmii";
		
				interrupt-parent = <&gic>;
				interrupts = <23>;
			};
		};
	};

	gsw@1e110000 {
		compatible = "ralink,mt7620a-gsw";
		reg = <0x1e110000 8000>;

	};
};
