/dts-v1/;

/include/ "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "WHR-G300N", "ralink,rt3052-soc";
	model = "Buffalo WHR-G300N";

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "spi", "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	cfi@1f000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1f000000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		device-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x2f>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		diag {
			label = "whr-g300n:red:diag";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		router {
			label = "whr-g300n:green:router";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		security {
			label = "whr-g300n:amber:security";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		aoss {
			label = "aoss";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		router-off {
			label = "router-off";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
			linux,code = <0x102>;
		};
		router-on {
			label = "router-on";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
			linux,code = <0x103>;
		};
	};
};
