--- a/arch/mips/ath79/mach-ap81.c
+++ b/arch/mips/ath79/mach-ap81.c
@@ -33,37 +33,6 @@
 
 #define AP81_CAL_DATA_ADDR	0x1fff1000
 
-static struct mtd_partition ap81_partitions[] = {
-	{
-		.name		= "u-boot",
-		.offset		= 0,
-		.size		= 0x040000,
-		.mask_flags	= MTD_WRITEABLE,
-	}, {
-		.name		= "u-boot-env",
-		.offset		= 0x040000,
-		.size		= 0x010000,
-	}, {
-		.name		= "rootfs",
-		.offset		= 0x050000,
-		.size		= 0x500000,
-	}, {
-		.name		= "uImage",
-		.offset		= 0x550000,
-		.size		= 0x100000,
-	}, {
-		.name		= "ART",
-		.offset		= 0x650000,
-		.size		= 0x1b0000,
-		.mask_flags	= MTD_WRITEABLE,
-	}
-};
-
-static struct flash_platform_data ap81_flash_data = {
-	.parts		= ap81_partitions,
-	.nr_parts	= ARRAY_SIZE(ap81_partitions),
-};
-
 static struct gpio_led ap81_leds_gpio[] __initdata = {
 	{
 		.name		= "ap81:green:status",
@@ -111,7 +80,7 @@ static void __init ap81_setup(void)
 	ath79_register_gpio_keys_polled(-1, AP81_KEYS_POLL_INTERVAL,
 					ARRAY_SIZE(ap81_gpio_keys),
 					ap81_gpio_keys);
-	ath79_register_m25p80(&ap81_flash_data);
+	ath79_register_m25p80(NULL);
 	ath79_register_wmac(cal_data, NULL);
 	ath79_register_usb();
 
