/dts-v1/;

/include/ "danube.dtsi"

/ {
	model = "ARV7510PW22 - Astoria Networks";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 9 0>;
		};
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x1000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x00000 0x40000>;
					read-only;
				};

				partition@40000 {
					label = "uboot_env";
					reg = <0x40000 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@60000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x60000 0xf80000>;
				};

				partition@fe0000 {
					label = "board_config";
					reg = <0xfe0000 0x20000>;
					read-only;
				};
			};

			mac_addr {
				compatible = "lantiq,eth-mac";
				reg = <0 0xfe0016 0x6>;
				mac-increment = <2>;
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				exin {
					lantiq,groups = "exin1";
					lantiq,function = "exin";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_in {
					lantiq,groups = "req1", "req2";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_out {
					lantiq,groups = "gnt1";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,output = <1>;
				};
				pci_rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pins_out {
					lantiq,pins = "io2", "io4", "io8", "io9", "io10", "io15", "io20";
					lantiq,output = <1>;
				};
				pins_in {
					lantiq,pins = "io11", "io12", "io28";
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 8 0>;
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "rmii";
			/* Switch reset 19 */
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			lantiq,external-clock;
			interrupt-map = <
				0x7000 0 0 1 &icu0 30
				0x7800 0 0 1 &icu0 135
				0x7800 0 0 2 &icu0 135
				0x7800 0 0 3 &icu0 135
			>;
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x3>;
		};
	};

	ralink_eep {
		compatible = "ralink,eeprom";
		ralink,eeprom = "RT2860.eeprom";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 11 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
		restart {
			label = "restart";
			gpios = <&gpio 12 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 28 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 2 1>;
		};
		internet {
			label = "internet";
			gpios = <&gpio 4 1>;
		};
		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio 10 1>;
		};
		3g {
			label = "3g";
			gpios = <&gpio 15 1>;
		};
		message {
			label = "message";
			gpios = <&gpio 20 1>;
		};
	};
};
