/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};
	
	fpi@10000000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "lantiq,fpi", "simple-bus";
		ranges = <0x0 0x10000000 0xEEFFFFF>;
		reg = <0x10000000 0xEF00000>;

		localbus@0 {
			#address-cells = <2>;
			#size-cells = <1>;
			compatible = "lantiq,localbus", "simple-bus";
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			compatible = "lantiq,pinctrl-xr9";
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;
			
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <166 135 66 40 41 42 38>;

			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;
			reg = <0xE100B10 0xA0>;

			state_default: pinmux {
				exin3 {
					lantiq,groups = "exin3";
					lantiq,function = "exin";
				};
				stp {
					lantiq,groups = "stp";
					lantiq,function = "stp";
				};
				spi {
					lantiq,groups = "spi", "spi_cs4";
					lantiq,function = "spi";
				};
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				pci {
					lantiq,groups = "gnt1", "req1";
					lantiq,function = "pci";
				};
				conf_out {
					lantiq,pins = "io4", "io5", "io6", /* stp */
							"io21",
							"io33",
							"io7", "io44"; /* Internal ethernet phy leds */
					lantiq,open-drain;
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pcie-rst {
					lantiq,pins = "io38";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				conf_in {
					lantiq,pins = "io39"; /* exin3 */
					lantiq,pull = <2>;
				};
			};
		};

		eth@E108000 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "lantiq,xrx200-net";
			reg = <	0xE108000 0x3000 /* switch */
				0xE10B100 0x70 /* mdio */
				0xE10B1D8 0x30 /* mii */
				0xE10B308 0x30 /* pmac */
			>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <73 72>;

			lan: interface@0 {
				compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				reg = <0>;
				mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];

				ethernet@0 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <0>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy0>;
				};
				ethernet@1 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <1>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy1>;
				};
				ethernet@2 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <2>;
					phy-mode = "gmii";
					phy-handle = <&phy11>;
				};
				ethernet@4 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <4>;
					phy-mode = "gmii";
					phy-handle = <&phy13>;
				};
			};

			wan: interface@1 {
				compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				reg = <1>;
				mac-address = [ 00 11 22 33 44 56 ];
				lantiq,wan;
				ethernet@5 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <5>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy5>;
				};
			};

			mdio@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
				phy0: ethernet-phy@0 {
					reg = <0x0>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
					lantiq,c45-reg-init = <1 0 0 0>; 
				};
				phy1: ethernet-phy@1 {
					reg = <0x1>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
					lantiq,c45-reg-init = <1 0 0 0>; 
				};
				phy5: ethernet-phy@5 {
					reg = <0x5>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
					lantiq,c45-reg-init = <1 0 0 0>; 
				};
				phy11: ethernet-phy@11 {
					reg = <0x11>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
					lantiq,c45-reg-init = <1 0 0 0>; 
				};
				phy13: ethernet-phy@13 {
					reg = <0x13>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
					lantiq,c45-reg-init = <1 0 0 0>; 
				};
			};
		};

		stp: stp@E100BB0 {
			compatible = "lantiq,gpio-stp-xway";
			reg = <0xE100BB0 0x40>;
			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;

			lantiq,shadow = <0xffff>;
			lantiq,groups = <0x3>;
			lantiq,dsl = <0x0>;
			lantiq,phy1 = <0x0>;
			lantiq,phy2 = <0x0>;
			/* lantiq,rising; */
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 33 0>;
			lantiq,portmask = <0x3>;
		};

		pci@E105400 {
			#address-cells = <3>;
			#size-cells = <2>;
			#interrupt-cells = <1>;
			compatible = "lantiq,pci-xway1";
			bus-range = <0x0 0x0>;
			ranges = <0x2000000 0 0x8000000 0x8000000 0 0x2000000   /* pci memory */
				0x1000000 0 0x00000000 0xAE00000 0 0x200000>; /* io space */
			reg = <0x7000000 0x8000         /* config space */
				0xE105400 0x400>;       /* pci bridge */
			lantiq,bus-clock = <33333333>;
			/*lantiq,external-clock;*/
			lantiq,delay-hi = <0>; /* 0ns delay */
			lantiq,delay-lo = <0>; /* 0.0ns delay */
			interrupt-map-mask = <0xf800 0x0 0x0 0x7>;
			interrupt-map = <
				0x7000 0 0 1 &icu0 29 1 // slot 14, irq 29
				>;
			gpios-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x1>;	/* GNT1 */
		};
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware = "lantiq/vr9_phy11g_a1x.bin";
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 9 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		eco {
			label = "eco";
			gpios = <&gpio 41 1>;
			linux,code = <247>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 45 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
		wps {
			gpios = <&gpio 10 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		eco {					/* blue */
			label = "eco";
			gpios = <&stp 2 1>;
		};
		wps_red {				/* red */
			label = "wps_red";
			gpios = <&stp 3 1>;
		};
		wps_yellow {				/* yellow */
			label = "wps_yellow";
			gpios = <&stp 4 1>;
		};
		upgrade {				/* blue */
			label = "upgrade";
			gpios = <&stp 5 1>;
		};
		tv {					/* yellow */
			label = "tv";
			gpios = <&stp 6 1>;
		};
		internet_yellow {			/* yellow */
			label = "internet_yellow";
			gpios = <&stp 7 1>;
		};
		internet_red {				/* red */
			label = "internet_red";
			gpios = <&stp 8 1>;
		};
		broadband_red {				/* red */
			label = "broadband_red";
			gpios = <&stp 9 1>;
		};
		broadband_yellow {			/* yellow */
			label = "broadband_yellow";
			gpios = <&stp 10 1>;
		};
		voice {					/* yellow */
			label = "voice";
			gpios = <&stp 11 1>;
		};
		wireless_red {				/* red */
			label = "wireless_red";
			gpios = <&stp 12 1>;
		};
		wireless_yellow {			/* yellow */
			label = "wireless_yellow";
			gpios = <&stp 13 1>;
		};
		power2 {				/* yellow */
			label = "power2";
			gpios = <&stp 14 1>;
		};
		power {					/* red */
			label = "power";
			gpios = <&stp 15 1>;
			default-state = "on";
		};
	};
};
