/dts-v1/;

/include/ "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-eval-board", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Ralink MT7620A evaluation board";

	palmbus@10000000 {
		sysc@0 {
			ralink,gpiomux = "i2c", "jtag";
			ralink,uartmux = "gpio";
			ralink,wdtmux = <1>;
		};

		gpio0: gpio@600 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "en25q64";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "en25q64";
				spi-max-frequency = <1000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		status = "okay";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&ephy_pins>;

		ralink,port-map = "llllw";
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "ephy";
	};

	sdhci@10130000 {
		status = "okay";
	};

	pcie@10140000 {
		status = "okay";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};
};
