--- a/arch/arm/boot/dts/kirkwood-ib62x0.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/kirkwood-ib62x0.dts
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 / {
 	model = "RaidSonic ICY BOX IB-NAS62x0 (Rev B)";
-	compatible = "raidsonic,ib-nas6210-b", "raidsonic,ib-nas6220-b", "raidsonic,ib-nas6210", "raidsonic,ib-nas6220", "raidsonic,ib-nas62x0",  "marvell,kirkwood-88f6281", "marvell,kirkwood";
+	compatible = "raidsonic,ib-nas6210-b", "raidsonic,ib-nas6220-b", "raidsonic,ib-nas6210", "raidsonic,ib-nas6220", "raidsonic,ib-nas62x0", "marvell,kirkwood-88f6281", "marvell,kirkwood";
 
 	memory {
 		device_type = "memory";
@@ -50,6 +50,7 @@
 				marvell,function = "gpio";
 			};
 		};
+
 		serial@12000 {
 			status = "okay";
 		};
@@ -64,19 +65,18 @@
 
 			partition@0 {
 				label = "u-boot";
-				reg = <0x0000000 0x100000>;
+				reg = <0x0000000 0xe0000>;
 			};
 
-			partition@100000 {
-				label = "uImage";
-				reg = <0x0100000 0x600000>;
+			partition@e0000 {
+				label = "u-boot environment";
+				reg = <0xe0000 0x100000>;
 			};
 
-			partition@700000 {
+			partition@100000 {
 				label = "root";
-				reg = <0x0700000 0xf900000>;
+				reg = <0x100000 0xff00000>;
 			};
-
 		};
 	};
 
@@ -84,6 +84,7 @@
 		compatible = "gpio-keys";
 		#address-cells = <1>;
 		#size-cells = <0>;
+
 		button@1 {
 			label = "USB Copy";
 			linux,code = <133>;
@@ -95,6 +96,7 @@
 			gpios = <&gpio0 28 1>;
 		};
 	};
+
 	gpio-leds {
 		compatible = "gpio-leds";
 
@@ -112,12 +114,11 @@
 			gpios = <&gpio0 27 0>;
 		};
 	};
+
 	gpio_poweroff {
 		compatible = "gpio-poweroff";
 		gpios = <&gpio0 24 0>;
 	};
-
-
 };
 
 &mdio {
@@ -131,6 +132,7 @@
 
 &eth0 {
 	status = "okay";
+
 	ethernet0-port@0 {
 		phy-handle = <&ethphy0>;
 	};
