=== iperf3: mgmt: pfv-tsys5→pfv-tsys7 ===
Client: pfv-tsys5 (192.168.0.20)  →  Server: pfv-tsys7 (192.168.0.250)
Date: 2026-07-26T21:39:05Z
Args: -t 10 -P 1

Connecting to host 192.168.0.250, port 5201
[  5] local 192.168.0.20 port 57511 connected to 192.168.0.250 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  99.5 MBytes   834 Mbits/sec    0    229 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec    0    238 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  97.8 MBytes   820 Mbits/sec    0    226 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  97.0 MBytes   814 Mbits/sec    0    229 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  97.8 MBytes   820 Mbits/sec    0    232 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  97.0 MBytes   814 Mbits/sec    0    229 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  97.9 MBytes   821 Mbits/sec    0    229 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  97.2 MBytes   816 Mbits/sec    0    229 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  96.8 MBytes   812 Mbits/sec    0    232 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  97.6 MBytes   818 Mbits/sec    0   5.66 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   976 MBytes   818 Mbits/sec    0            sender
[  5]   0.00-10.00  sec   973 MBytes   816 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

=== END ===
