=== iperf3: TCP single-stream forward (tsys7→tsys4 USB) ===
Client: pfv-tsys7 (10.100.100.7)
Server: pfv-tsys4 (10.100.100.4)
Direction: single
Date: 2026-07-26T21:06:15Z

Connecting to host 10.100.100.4, port 5201
[  5] local 10.100.100.7 port 54167 connected to 10.100.100.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   115 MBytes   963 Mbits/sec  184    543 KBytes       (omitted)
[  5]   1.00-2.00   sec   113 MBytes   947 Mbits/sec   70    311 KBytes       (omitted)
[  5]   0.00-1.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec   19    537 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   111 MBytes   928 Mbits/sec   22    518 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   113 MBytes   945 Mbits/sec   31    403 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec   76    529 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec   69    523 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   113 MBytes   946 Mbits/sec   49    506 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec   18    515 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   936 Mbits/sec   49    526 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  89.6 MBytes   752 Mbits/sec  203    305 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   113 MBytes   950 Mbits/sec   63    543 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec   114 MBytes   953 Mbits/sec   58    662 KBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec   111 MBytes   930 Mbits/sec   34    588 KBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec   28    585 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec   111 MBytes   929 Mbits/sec   16    560 KBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec   113 MBytes   951 Mbits/sec    7    537 KBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec   111 MBytes   931 Mbits/sec   23    537 KBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec   113 MBytes   949 Mbits/sec  286    585 KBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec   111 MBytes   932 Mbits/sec   12    551 KBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec  90.1 MBytes   756 Mbits/sec  107    543 KBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec   111 MBytes   932 Mbits/sec  102    532 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-20.00  sec  2.15 GBytes   922 Mbits/sec  1272            sender
[  5]   0.00-20.00  sec  2.15 GBytes   922 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

=== END ===
