=== iperf3: mgmt: pfv-tsys4→pfv-tsys7 ===
Client: pfv-tsys4 (192.168.3.191)  →  Server: pfv-tsys7 (192.168.0.250)
Date: 2026-07-26T21:38:41Z
Args: -t 10 -P 1

Connecting to host 192.168.0.250, port 5201
[  5] local 192.168.3.191 port 56763 connected to 192.168.0.250 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   114 MBytes   951 Mbits/sec    0    272 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   111 MBytes   932 Mbits/sec    0    269 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   937 Mbits/sec    0    269 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   111 MBytes   931 Mbits/sec    0    263 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   111 MBytes   934 Mbits/sec    0    272 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   111 MBytes   934 Mbits/sec    0    272 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   111 MBytes   934 Mbits/sec    0    272 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   111 MBytes   933 Mbits/sec    0    269 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   111 MBytes   934 Mbits/sec    0    272 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   111 MBytes   934 Mbits/sec    0   5.66 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   936 Mbits/sec    0            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   934 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

=== END ===
