=== iperf3: mgmt: pfv-tsys6→pfv-tsys7 ===
Client: pfv-tsys6 (192.168.3.169)  →  Server: pfv-tsys7 (192.168.0.250)
Date: 2026-07-26T21:39:17Z
Args: -t 10 -P 1

Connecting to host 192.168.0.250, port 5201
[  5] local 192.168.3.169 port 47633 connected to 192.168.0.250 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   114 MBytes   953 Mbits/sec    0    232 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   113 MBytes   950 Mbits/sec    0    229 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    232 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    232 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec    0    238 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec    3    232 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    4    240 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   113 MBytes   948 Mbits/sec    0    232 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    2    229 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    1   5.66 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   943 Mbits/sec   10            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   941 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

=== END ===
