<runtime ram="10M" caps="300" binary="nic_router">

	<requires> <nic/> </requires>
	<provides> <nic/> </provides>

	<config verbose_domain_state="yes">
		<default-policy domain="default" />
		<uplink         domain="uplink"  />
		<domain name="uplink">
			<nat domain="default"
			     tcp-ports="1000"
			     udp-ports="1000"
			     icmp-ids="1000"/>
		</domain>
		<domain name="default" interface="10.0.1.1/24">
			<dhcp-server ip_first="10.0.1.2"
			             ip_last="10.0.1.200"
			             dns_server_from="uplink"/>
			<tcp dst="0.0.0.0/0"><permit-any domain="uplink"/></tcp>
			<udp dst="0.0.0.0/0"><permit-any domain="uplink"/></udp>
			<icmp dst="0.0.0.0/0" domain="uplink"/>
		</domain>
	</config>

	<content>
		<rom label="ld.lib.so"/>
		<rom label="nic_router"/>
	</content>

</runtime>
