<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<spirit:design xmlns:xilinx="http://www.xilinx.com" xmlns:spirit="http://www.spiritconsortium.org/XMLSchema/SPIRIT/1685-2009" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <spirit:vendor>xilinx.com</spirit:vendor>
  <spirit:library>xci</spirit:library>
  <spirit:name>unknown</spirit:name>
  <spirit:version>1.0</spirit:version>
  <spirit:componentInstances>
    <spirit:componentInstance>
      <spirit:instanceName>complex_multiplier</spirit:instanceName>
      <spirit:componentRef spirit:vendor="xilinx.com" spirit:library="ip" spirit:name="cmpy" spirit:version="6.0"/>
      <spirit:configurableElementValues>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.ACLKEN_INTF.POLARITY">ACTIVE_LOW</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.ACLK_INTF.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.ACLK_INTF.FREQ_HZ">10000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.ACLK_INTF.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.ACLK_INTF.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.ARESETN_INTF.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.HAS_TKEEP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.HAS_TLAST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.HAS_TREADY">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.HAS_TSTRB">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.LAYERED_METADATA">undef</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.TDATA_NUM_BYTES">8</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.TDEST_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.TID_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.TUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.HAS_TKEEP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.HAS_TLAST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.HAS_TREADY">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.HAS_TSTRB">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.LAYERED_METADATA">undef</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.TDATA_NUM_BYTES">4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.TDEST_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.TID_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.TUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.HAS_TKEEP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.HAS_TLAST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.HAS_TREADY">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.HAS_TSTRB">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.LAYERED_METADATA">undef</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.TDATA_NUM_BYTES">4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.TDEST_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.TID_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.TUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.HAS_TKEEP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.HAS_TLAST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.HAS_TREADY">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.HAS_TSTRB">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.LAYERED_METADATA">undef</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.TDATA_NUM_BYTES">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.TDEST_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.TID_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.TUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_A_WIDTH">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_B_WIDTH">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_ACLKEN">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_ARESETN">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_S_AXIS_A_TLAST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_S_AXIS_A_TUSER">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_S_AXIS_B_TLAST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_S_AXIS_B_TUSER">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_S_AXIS_CTRL_TLAST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HAS_S_AXIS_CTRL_TUSER">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_LATENCY">3</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_MULT_TYPE">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_M_AXIS_DOUT_TDATA_WIDTH">64</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_M_AXIS_DOUT_TUSER_WIDTH">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_OPTIMIZE_GOAL">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_OUT_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXIS_A_TDATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXIS_A_TUSER_WIDTH">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXIS_B_TDATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXIS_B_TUSER_WIDTH">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXIS_CTRL_TDATA_WIDTH">8</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXIS_CTRL_TUSER_WIDTH">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_THROTTLE_SCHEME">3</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_TLAST_RESOLUTION">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_VERBOSITY">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_XDEVICE">xczu9eg</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_XDEVICEFAMILY">zynquplus</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.HAS_NEGATE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.ROUND">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.SINGLE_OUTPUT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.USE_DSP_CASCADES">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.ACLKEN">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.APortWidth">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.ARESETN">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.ATUSERWidth">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.BPortWidth">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.BTUSERWidth">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.CTRLTUSERWidth">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.Component_Name">complex_multiplier</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.FlowControl">NonBlocking</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.HasATLAST">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.HasATUSER">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.HasBTLAST">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.HasBTUSER">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.HasCTRLTLAST">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.HasCTRLTUSER">false</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.LatencyConfig">Manual</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.MinimumLatency">3</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.MultType">Use_Mults</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.OptimizeGoal">Performance</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.OutTLASTBehv">Null</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.OutputWidth">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.RoundMode">Truncate</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.ARCHITECTURE">zynquplus</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BASE_BOARD_PART">xilinx.com:zcu102:part0:3.1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BOARD_CONNECTIONS"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.DEVICE">xczu9eg</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PACKAGE">ffvb1156</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PREFHDL">VERILOG</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SILICON_REVISION"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SIMULATOR_LANGUAGE">MIXED</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SPEEDGRADE">-2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.TEMPERATURE_GRADE">E</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_CUSTOMIZATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_GENERATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPCONTEXT">IP_Flow</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPREVISION">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.MANAGED">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.OUTPUTDIR">.</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SELECTEDSIMMODEL"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SHAREDDIR">.</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SWVERSION">2018.3</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SYNTHESISFLOW">GLOBAL</spirit:configurableElementValue>
      </spirit:configurableElementValues>
      <spirit:vendorExtensions>
        <xilinx:componentInstanceExtensions>
          <xilinx:configElementInfos>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.HAS_TKEEP" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.HAS_TREADY" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.HAS_TSTRB" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.TDATA_NUM_BYTES" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.TDEST_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXIS_DOUT.TID_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.HAS_TKEEP" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.HAS_TREADY" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.HAS_TSTRB" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.TDATA_NUM_BYTES" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.TDEST_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_A.TID_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.HAS_TKEEP" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.HAS_TREADY" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.HAS_TSTRB" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.TDATA_NUM_BYTES" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.TDEST_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_B.TID_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.HAS_TKEEP" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.HAS_TREADY" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.HAS_TSTRB" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.TDATA_NUM_BYTES" xilinx:valueSource="auto"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.TDEST_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXIS_CTRL.TID_WIDTH" xilinx:valueSource="constant"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.APortWidth" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.BPortWidth" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.LatencyConfig" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.MinimumLatency" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.OptimizeGoal" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.OutputWidth" xilinx:valueSource="user"/>
          </xilinx:configElementInfos>
        </xilinx:componentInstanceExtensions>
      </spirit:vendorExtensions>
    </spirit:componentInstance>
  </spirit:componentInstances>
</spirit:design>
