--- a/src/mach-ixp42x/slugos-nslu2-16mb-armeb_config
+++ b/src/mach-ixp42x/slugos-nslu2-16mb-armeb_config
@@ -19,7 +19,7 @@ CONFIG_EXPERIMENTAL=y
 #
 # General Setup
 #
-CONFIG_TARGET_DESCRIPTION="SlugOS NSLU2/BE (16MiB Flash)"
+CONFIG_TARGET_DESCRIPTION="OpenWRT NSLU2 (16MiB Flash)"
 CONFIG_CROSS_COMPILE=""
 CONFIG_AEABI=y
 # CONFIG_DRIVER_LONG_LONG_SIZE is not set
@@ -163,9 +163,9 @@ CONFIG_ENV_REGION_KERNEL_ALT="fis://kern
 # Overrides
 #
 CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE_OVERRIDE=y
-CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE="root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 console=ttyS0,115200 init=/linuxrc"
+CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE="root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs,jffs2 console=ttyS0,115200 init=/etc/preinit noinitrd"
 CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE_ALT_P=y
-CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE_ALT="root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 console=ttyS0,115200 init=/linuxrc"
+CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE_ALT="root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs,jffs2 console=ttyS0,115200 init=/etc/preinit noinitrd"
 # CONFIG_ENV_DEFAULT_STARTUP_OVERRIDE is not set
 # CONFIG_ENV_DEFAULT_STARTUP_ALT_P is not set
 CONFIG_USES_NOR_BOOTFLASH=y
